
Для настройки конфигурации необходимо:

1. Установить конфигурацию
2. В файле printer.cfg выбрать необходимые параметры

Установка конфигурации


Настройка конфигурации




1)Для выбора конфигурации вашего принтера необходимо раскомментировать соответствующие строки (Ctrl + /) в файле PRINTER.CFG


Чтобы сделать строку активной нужно убрать “ # ” в начале строки, либо навести курсор на нужную строку и нажать комбинацию клавиш (Ctrl + / )

Пример конфигурации для одно-экструдерного принтера




Пример конфигурации двух-экструдерного принтера



Так же необходимо указать ID платы БЭ, платы экструдеров  


Для активации второго экструдера необходимо раскомментировать строки

раздела ////Экструдер2////



При использовании конфигурации на принтерах A3P/A2P необходимо раскомментировать строки раздела   
////Стол A3P/A2P////

При использовании конфигурации на принтере CUBE600P необходимо раскомментировать строки раздела   
////Стол CUBE600P////

Сохраняем изменения!

При ошибках и правках самому редактировать конфигирурацию запрещено! Обращайтесь к специалисту!